別図第一号(第4条第3項関係)
1　ステレオホニック放送を行う場合の変調信号の周波数配列　

2　ステレオホニック放送を行う場合の変調信号の方程式
　　　A＝M＋S＋P
　　　M＝L＋R
　　　S＝(L－R)sin(ωt)
　　　
　注1　Aは、主搬送波を変調する信号の電圧とする。
　　2　Mは、主チャネル信号の電圧とする。
　　3　Sは、副チャネル信号の電圧とする。
　　4　Pは、パイロット信号の電圧とする。
　　5　Lは左側信号の電圧とし、Rは右側信号の電圧とする。
　　6　ωは、副搬送波の周波数の2π倍とする。
　　7　Pはパイロット信号の電圧の振幅とし、θは当該信号の位相とする。
　　8　tは、時間とする。