Author: (株)ぎょうせい
Last saved by: 株式会社エヌデーデー

別図　信号の構成

前置信号
(34文字)

データ信号
(最大220文字)

後置信号
(4文字)

　注1　1文字は8ビットから構成され、その符号構成は次の表によること。ただし、8番目のビットは誤り検出符号とし、誤り検出の方式は奇数バリティチェック方式とする。
| 7番目のビット | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 6番目のビット | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 5番目のビット | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4番目のビット | 3番目のビット | 2番目のビット | 1番目のビット | ―――― | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUL | DLE | SP | 0 | ＠ | P | ~ | p
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SOH | DC | ！ | 1 | A | Q | a | q
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | STX | DC | ” | 2 | B | R | b | r
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ETX | DC | ＃ | 3 | C | S | c | s
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | EOT | DC | ＄ | 4 | D | T | d | t
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ENQ | NAK | ％ | 5 | E | U | e | u
0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ACK | SYN | ＆ | 6 | F | V | f | v
0 | 1 | 1 | 1 | 7 | BEL | ETB | ’ | 7 | G | W | g | w
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x
1 | 0 | 0 | 1 | 9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y
1 | 0 | 1 | 0 | 10 | LF | SUB | ＊ | ： | J | Z | j | z
1 | 0 | 1 | 1 | 11 | VT | ESC | ＋ | ； | K | [ | k | {
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | FF | FS | ， | ＜ | L | ＼ | l | |
1 | 1 | 0 | 1 | 13 | CR | GS | － | ＝ | M | ] | m | }
1 | 1 | 1 | 0 | 14 | SO | RS | ． | ＞ | N | ^ | n | ￣
1 | 1 | 1 | 1 | 15 | SI | US | ／ | ？ | O | ＿ | o | DEL
　　2　航空機局にあっては、前置信号の23文字目から29文字目までは自局の呼出名称を送信するために用いる。
　　3　航空局にあっては、前置信号の22文字目は自局の呼出名称の末尾の1文字を送信するために用いる。